|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 通用无线电通信设备 | 对讲机及配套耳机 | 1. 终端设备能够在不同网络制式下正常使用，须支持：GSM、TDD-LTE、FDD-LTE等；  2.终端设备须支持长时间工作，配备≥4000mAh可拆卸式锂电池。  3.终端设备须具有高清彩色液晶屏，能够显示待机及使用中组名等信息，屏幕尺寸应≧1.77英寸。  4.终端设备须满足小巧轻便的特点，产品尺寸≤60mm(L)×34mm(W)×124mm(H)（含天线），重量≤177g  5.终端设备须具良好的防水防尘能力，可在1米深的水中浸泡20分钟以上，终端设备应具有良好的可靠性及耐用性，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能。  6.终端设备充电接口为机身侧边Type-C接口充电+电池座充终端设备须支持GPS/北斗定位功能；   7.要求对讲平台管理系统为所购终端设备提供终身平台租赁服务（不另增加费用）； 8.为了对讲通信的安全可靠，要求对讲平台管理系统软件与手持终端设备必须能互联互通  9.设备支持多模双卡单待  10.13.设备支持三种功耗模式自由切换  14.自动同步刷新群组/成员列表信息  15.群组/成员数量支持超高上限  16.用户话语权优先级支持多层级管理  17.发射限时，超时提醒，  18.支持低电提醒，电量不足，及时提醒充电  19.机器的LCD背光时长支持多种配置选项，  20.提示音支持开关设置，  21.设备支持键盘锁，一键锁定，有效防止误触  22.设备支持字库更新，生僻字也能轻松显示。  23.设备可支持远程软件版本升级  24.可在终端设备上查询版本信息  25.对讲机需配备电脑Web端管理平台（需要权限）  26.远程修改信息，用户平台支持远程更改设备名称/群组名称等  27.设备具备台录音功能，用户平台支持在线查询播放录音以及回放下载  28.设备具备临时群组功能，调度平台支持远程组建临时群组进行临时会话  29.设备具备强拉人员功能，调度平台支持远程强拉人员到指定群组临时群组功能，调度平台支持远程组建临时群组进行临时会话，配耳机。 | 套 | 750 | 375 | 281250 |