关于市就业局办公楼维修改造回复

双鸭山市投资评审中心：

贵中心关于市就业局办公楼维修改造项目资料审核告知单，我中心已收悉回复如下：

1、拆除隔断高度为1.8米，厚度18mm，材质为防水复合板。

2、轻钢骨架，高度1.5米。

3、见二层平面图雨棚部分，面积见装修工程项目表。

4、新建隔断隔断高度为1.8米。

5、已增加节点图，见新图。

6、也包括会议室及门卫，除卫生间外所有的房间均刷涂料。

7、电气更新图纸加图例。

8、管道编号以采暖系统图的管道编号为准。

9、以清单为准。

10、卫生间器具全部拆除，按照图纸器具位置改造。

双鸭山市机关事务服务中心

2024年11月8日