主要材料要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要材料名称 | 规格/型号 | 技术参数要求 | 质量等级 |
| 1 | 压型彩钢板 | 0.75mm | 金属压型屋面板0.75mm | 符合国家标准 |
| 2 | 防水涂料 | 厚2mm | 聚合物复合改性沥青涂料2mm | 符合国家标准 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |