主要材料要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要材料名称 | 规格/型号 | 技术参数要求 |
| 1 | 室内墙面粉刷主材 |  | 无甲醛、无毒无味、达到国家环保标准。 |
| 2 | 无机干粉内墙涂料（油墙裙主材） | 基层处理剂 | 采用无醛渗透型乳液，可以封闭浮灰、固化基层，在光滑致密的油漆表面具有优异的附着力，同时可以加强与后道无机干粉界面砂浆的粘合力 |
| 3 | 无机干粉内墙涂料（油墙裙主材） | 无机干粉界面砂浆 | 采用水泥基无机胶凝体系的干粉界面砂浆，在光滑致密表面具有优异的墙体粘结强度和结构强度，能提高与后道腻子层的结合力，并作为墙面的快速粗找平材料。 |
| 4 | 无机干粉内墙涂料（油墙裙主材） | 无机干粉内墙腻子 | 采用水泥基无机胶凝体系的内墙腻子，作为墙面精细找平材料，具有良好的粘结强度、耐水性和打磨性。 |
| 5 | 无机干粉内墙涂料（油墙裙主材） | 无机干粉内墙涂料 | 采用无机胶凝体系，零VOC、零甲醛，提供墙面色彩和坚实保护 |