附件二：主要技术参数和要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 主要技术参数和要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 手持式气象站 | 风速0-45m/s；风向16方位；大气温度-50-80°C；大气湿度0-100%；大气压力10-1100hpa | 套 | 1 | 7600 | 7600 |
| 水质检测设备 | 测量水中余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、赛氮、亚硝酸盐、铭、铁、镒、铜、镣、 磷酸盐、色度、浊度、悬浮物等的多参数检测仪器 | 套 | 1 | 13000 | 13000 |
| 户外测距望远镜 | 户外手持测距范围3m-1500M | 台 | 1 | 1800 | 1800 |
| 微型实验室常用器材包 | 实验室常用器材含：服试管、烧杯、研钵、酒精灯、移液枪、试管架组合 | 套 | 1 | 800 | 800 |
| 试验台试剂架 | 试剂摆放 | 套 | 1 | 600 | 600 |
| 滴水架 | 高密度PP滴水架52棒烧杯架 | 套 | 1 | 150 | 150 |
| 超声波清洗机 | 超声波清洗机实验室 | 台 | 1 | 550 | 550 |
| 紫外线消毒车 | 用于实验室紫外线消毒 | 厶 | 1 | 400 | 400 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心机 | 试剂前期离心处理 | 台 | 1 | 330 | 330 |
| 甲醛检测仪 | 空气质量测量 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 实验室工作服 | 白大褂 | 套 | 4 | 50 | 200 |
| 试验试剂 | 各类食药环检测试验试剂 | 套 | 1 | 500 | 500 |
| 冷藏冰箱 | 样本、药品试剂冷藏，2-8度可调节 | 台 | 1 | 2400 | 2400 |
| 药品医疗试剂存放柜 | 样本、药品试剂存放 | 套 | 1 | 1800 | 1800 |
| 高精密电子天平 | 电子分析天平实验室千分之一 O.OOlg | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 生物显微镜 | 广泛用于生物学、组织学、病理学、药物化学等研究工作 | 台 | 1 | 5200 | 5200 |
| 合计： |  | | 36330 | | |