主要材料要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要材料名称 | 质量等级 | 技术参数要求 |
| 1 | (SBS)防水卷材 | 一线品牌 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材、-25度、3mm厚(SBS)防水卷材(聚酯胎II型)，不透水性≧0.3Mpa,耐热105℃，延伸率80% |
| 2 | 挤塑保温板 | 一线品牌 | 挤塑板（B1级），导热系数0.028-0.041W/（m2.k），抗压强度达到250-500KPa，容重35KG/m³ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |