|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 |
| 1 | 三维镀铬平台（小） | 1. 规格1500\*1000\*200 2. 要求平台表面镀铬处理， 3. 每个平台配有4个支撑腿，规格80×80×500+50 | 6套 |
| 2 | 三维镀铬平台（大） | 1. 规格3000\*1500\*200 2. 要求平台表面镀铬处理 3. 该平台配有6个支撑腿，规格80×80×500+50 4. 支承角铁275x100x300-L 1个 5. 支承角铁275x100x300-R 1个 | 1套 |
| 3 | 工装夹具 | 1. 定位平尺225\*50\*25 2个 2. 定位角尺175\*50\*75 2个 3. 定位角尺175\*50\*175-KC 2个 4. 平面角尺175\*200\*25 1个 5. V型定位件φ58/130°碳钢 2个 6. 180°可伸缩压紧器（胶手柄）220\*220 2个 7. 45°可伸缩压紧器-手柄 220\*320 1个 8. 90°压紧器220\*320 1个 9. 带方盘快速夹具SW-F12265 1个 10. 带方盘快速夹具SW-F304-EM 1个 11. 磁性销φ28\*50 1个 12. 快速锁紧销φ28\*50 6个 13. 沉头快速 锁紧销φ28\*50 1个 14. 附件车1000\*600\*1100 1个 | 7套 |
| 4 | 三角卡盘 | 1.型号SZ-320（包安装） | 1套 |