|  |
| --- |
| 工程量清单中心镇工程量清单 |
| 序号 | 项目名称 | 计算式 | 单位 | 数量 |
| 1 | 换填路槽 | 32m\*25m\*0.5m | m³ | 400 |
| 2 | 路基处理（石灰土） | 32m\*25m\*0.3m | m³ | 240 |
| 3 | 路基基层(水泥稳定土） | 32m\*25m\*0.15m | m³ | 120 |
| 4 | 面层（广场砖） | 200mm\*200mm | ㎡ | 800 |
| 5 | 栅栏 | 高度1.8m | m | 210 |
| 6 | 余土外运 | 一、二类土 | m³ | 400 |
| 7 | 大型机械进出场 | 履带式挖掘机 | 台班 | 2 |
| 设备清单 |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | CODcr在线监测 | 台 | 1 |
| 2 | 氨氮在线监测 | 台 | 1 |
| 3 | 总磷在线监测 | 台 | 1 |
| 4 | 总氮在线监测 | 台 | 1 |
| 5 | 水质采样器 | 台 | 1 |
| 6 | 数采仪 | 台 | 1 |
| 7 | PH计 | 台 | 1 |
| 8 | 超声波流量计 | 台 | 1 |
| 9 | DN200管道电磁流量计 | 台 | 1 |
| 10 | UPS(8小时供电) | 台 | 1 |
| 11 | 在线监测验收 | 项 | 1 |

|  |
| --- |
| 工程量清单新兴镇工程量清单 |
| 序号 | 项目名称 | 计算式 | 单位 | 数量 |
| 1 | 换填路槽 | 26m\*25.8m\*0.5m | m³ | 335 |
| 2 | 路基处理（石灰土） | 26m\*25.8m\*0.3m | m³ | 201 |
| 3 | 路基基层(水泥稳定土） | 26m\*25.8m\*0.15m | m³ | 100.5 |
| 4 | 面层（广场砖） | 200mm\*200mm | ㎡ | 670 |
| 5 | 栅栏 | 高度1.8m | m | 210 |
| 6 | 余土外运 | 一、二类土 | m³ | 335 |
| 7 | 大型机械进出场 | 履带式挖掘机 | 台班 | 2 |
| 设备清单 |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | CODcr在线监测 | 台 | 1 |
| 2 | 氨氮在线监测 | 台 | 1 |
| 3 | 总磷在线监测 | 台 | 1 |
| 4 | 总氮在线监测 | 台 | 1 |
| 5 | 水质采样器 | 台 | 1 |
| 6 | 数采仪 | 台 | 1 |
| 7 | PH计 | 台 | 1 |
| 8 | 超声波流量计 | 台 | 1 |
| 9 | DN200管道电磁流量计 | 台 | 1 |
| 10 | UPS(8小时供电) | 台 | 1 |
| 11 | 在线监测验收 | 项 | 1 |

|  |
| --- |
| 工程量清单依龙镇工程量清单 |
| 序号 | 项目名称 | 计算式 | 单位 | 数量 |
| 1 | 换填路槽 | 33m\*22.75m\*0.5m | m³ | 375 |
| 2 | 路基处理（石灰土） | 33m\*22.75m\*0.3m | m³ | 225 |
| 3 | 路基基层(水泥稳定土） | 33m\*22.75m\*0.15m | m³ | 112.5 |
| 4 | 面层（广场砖） | 200mm\*200mm | ㎡ | 750 |
| 5 | 栅栏 | 高度1.8m | m | 208 |
| 6 | 余土外运 | 一、二类土 | m³ | 375 |
| 7 | 大型机械进出场 | 履带式挖掘机 | 台班 | 2 |
| 设备清单 |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | CODcr在线监测 | 台 | 2 |
| 2 | 氨氮在线监测 | 台 | 2 |
| 3 | 总磷在线监测 | 台 | 2 |
| 4 | 总氮在线监测 | 台 | 2 |
| 5 | 水质采样器 | 台 | 2 |
| 6 | 数采仪 | 台 | 2 |
| 7 | PH计 | 台 | 2 |
| 8 | 超声波流量计 | 台 | 1 |
| 9 | DN200管道电磁流量计 | 台 | 1 |
| 10 | UPS(8小时供电) | 台 | 1 |
| 11 | 环保联网专用监控 | 套 | 1 |
| 12 | 浊度计 | 台 | 1 |
| 13 | 温湿度在线监控 | 套 | 1 |
| 14 | 在线监测验收 | 项 | 1 |