|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目  鸡林乡采购清单 | | | | |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 货架边柜 | 30 | 套 | 1.规格：30套定制≥（900\*360\*2200）  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 2 | 货架中岛组合 | 6 | 套 | 1.规格：6套定制双面中岛组合≥2550\*680\*1350  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 3 | 三门冷藏展示柜 | 1 | 台 | 1.规格：≥1670\*600\*1980\*3  2.材质：冷藏柜  3.含运输安装 |
| 4 | 冰柜展示柜 | 1 | 台 | 1.弧面组合岛柜  2.≥1650mm\*3320mm\*850mm  3、能耗登记：二级能效  4、耗电量：1.5（KWH/12H）  5、使用温度：≤-22℃  6、含运输安装调试 |
| 5 | 肉、蛋货柜 | 1 | 套 | 1.规格：1套定制≥5000\*1440\*1500  2.材质：密度板/纤维板  3.含运输安装 |
| 6 | 收银台 | 1 | 台 | 规格：≥2.4m定制  材质：实木颗粒板  1.前端层板  2.后端对开门\*4  3.含运输安装 |
| 7 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I5  2、内存：≥8GB  3、硬盘：≥120GB高速硬盘  4、音响：内置音响  5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸  6、打印机：热敏打印机  7、顾客显示器：8位LED客显  8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡  9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目  鸡东镇采购清单 | | | | |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 货架边柜 | 36 | 套 | 1.规格：36套定制≥（900\*360\*2200）  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 2 | 货架中岛组合 | 7 | 套 | 1.规格：7套定制双面中岛组合≥2550\*680\*1350  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 3 | 双层果蔬架 | 2 | 套 | 1.规格：2套定制≥8500\*1440\*1500双层  2.材质：密度板/纤维板  3.含运输安装 |
| 4 | 收银台 | 2 | 套 | 1.规格：≥2000\*850\*850U形定制2套  2.材质：白钢台面  3.含运输安装 |
| 5 | 收款机 | 2 | 台 | 1、中央处理器：≥I5  2、内存：≥8GB  3、硬盘：≥120GB高速硬盘  4、音响：内置音响  5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸  6、打印机：热敏打印机  7、顾客显示器：8位LED客显  8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡  9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 6 | 电子条码称 | 2 | 台 | 1、产品量程：15kg/2g、30kg/5g  2、产品显示：双面LED显示器  3、打印方式：小票模式  4、传输方式：网口  5、主要功能：称重、计价、累计、置零、去皮等  6、产品打印:可打印不干胶标签或收银小票纸 |
| 鸡东开展县域商业建设行动项目  哈达镇采购清单1 | | | | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 货架边柜 | 8 | 套 | 1.规格：8套定制≥（900\*360\*2200）  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 2 | 双层果蔬架 | 1 | 套 | 1.规格：2套定制≥3500\*1440\*1500双层  2.材质：密度板/纤维板 钢骨架  3.含运输安装 |
| 3 | 烟酒柜 | 1 | 套 | 规格：≥1800\*240\*2200  材质：实木颗粒板  1.≥900\*400\*4对开门  2.≥400\*600层板  3.含运输安装 |
| 4 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥1.2m  材质：实木颗粒板  1.前端层板  2.后端对开门\*4  3.含运输安装 |
| 5 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I5  2、内存：≥8GB  3、硬盘：≥120GB高速硬盘  4、音响：内置音响  5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸  6、打印机：热敏打印机  7、顾客显示器：8位LED客显  8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡  9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 采购清单2 | | | | |
| 1 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥1.8m  材质：实木颗粒板  1.前端层板  2.后端对开门\*4  3.含运输安装 |
| 2 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I5  2、内存：≥8GB  3、硬盘：≥120GB高速硬盘  4、音响：内置音响  5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸  6、打印机：热敏打印机  7、顾客显示器：8位LED客显  8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡  9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 3 | 烟酒柜 | 1 | 套 | 规格：≥1200\*240\*2200  材质：实木颗粒板  1.≥900\*400\*4对开门  2.≥400\*600层板  3.含运输安装 |
| 4 | 双层果蔬架 | 2 | 套 | 1.规格：2套定制≥9000\*1440\*1500双层  2.材质：密度板/纤维板  3.含运输安装 |
| 5 | 货架中岛组合 | 8 | 套 | 1.规格：8套定制双面中岛组合≥2550\*680\*1350  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 采购清单3 | | | | |
| 1 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥1.5m  材质：实木颗粒板  1.前端层板  2.后端对开门\*2  3.含运输安装 |
| 2 | 货架中岛组合 | 25 | 套 | 1.规格：25套定制双面中岛组合≥2550\*680\*1350  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 3 | 双层果蔬架 | 1 | 套 | 1.规格：1套定制≥2600\*1440\*1500双层  2.材质：密度板/纤维板  3.含运输安装 |
| 4 | 货架边柜 | 17 | 套 | 1.规格：17套定制（≥900\*360\*2200）  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目  东海镇沿街商铺牌匾 | | | | |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 金属型材烤漆板牌匾 | 556 | 平方 | 1.名称:型材烤漆板  2.金属型材面板，方钢骨架（≥30\*30镀锌方钢横向间距≥900mm纵向间距≥1200mm）  3.四周型材边框  4.含运输安装 |
| 2 | 发光字 | 206 | 平方 | 1.材质:LED铁板烤漆发光字  2.安装型材背板面  3.含运输安装调试 |
| 3 | 变压器 | 68 | 台 | 规格：12V400W户外防水电源IP65防水等级，16.6A  2.含运输安装调试 |
| 4 | 雪弗板雕刻字 | 450 | 个 | 1.雪弗板雕刻  2.≥2cm厚  3.规格:220mm/个  4.含含运输安装调试 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目  永和镇沿街商铺牌匾 | | | | |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 金属型材烤漆板牌匾 | 455 | 平方 | 1.名称:型材烤漆板  2.金属型材面板，方钢骨架（≥30\*30镀锌方钢横向间距≥900mm纵向间距≥1200mm）  3.四周型材边框  4.含运输安装 |
| 2 | 发光字 | 94 | 平方 | 1.材质:LED铁板烤漆发光字  2.安装型材背板面  3.含运输安装调试 |
| 3 | 变压器 | 35 | 台 | 12V400W户外防水电源  2.含运输安装调试 |
| 4 | 雪弗板雕刻字 | 389 | 个 | 1.雪弗板雕刻  2.≥2cm厚  3.规格:220mm/个  4.含运输安装调试 |
| 5 | 墙面绘画 | 320 | 平方 | 手绘（具体内容以采购人需求为准） |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目  永安镇采购清单1 | | | | |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 货架边柜分层格 | 30 | 套 | 规格：≥30m  材质：实木颗粒板  1.≥300\*300\*3层明格  2.含运输安装 |
| 2 | 烟酒柜 | 1 | 套 | 规格：≥1200\*240\*2200  材质：实木颗粒板  1.≥900\*400\*4对开门  2.≥400\*600层板  3.含运输安装 |
| 3 | 冰柜展示柜 | 1 | 套 | 1.弧面组合岛柜  2.≥1650mm\*3320mm\*850mm  2、能耗登记：二级能效  3、耗电量：1.5（KWH/12H）  4、使用温度：≤-22℃  4、.含运输安装调试 |
| 4 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥1.2m  材质：实木颗粒板  1.前端层板  2.后端对开门\*4  3.含运输安装 |
| 5 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I5  2、内存：≥8GB  3、硬盘：≥120GB高速硬盘  4、音响：内置音响  5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸  6、打印机：热敏打印机  7、顾客显示器：8位LED客显  8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡  9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 采购清单2 | | | | |
| 1 | 冰柜展示柜 | 1 | 套 | 1.弧面组合岛柜  2.≥1650mm\*3320mm\*850mm  2、能耗登记：二级能效  3、耗电量：1.5（KWH/12H）  4、使用温度：≤-22℃  4、.含运输安装调试 |
| 2 | 三门冷藏展示柜 | 1 | 台 | 1.规格：≥1670\*600\*1980\*3  2.材质：冷藏柜  3.含运输安装 |
| 3 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I5  2、内存：≥8GB  3、硬盘：≥120GB高速硬盘  4、音响：内置音响  5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸  6、打印机：热敏打印机  7、顾客显示器：8位LED客显  8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡  9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 4 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥1.8m  材质：实木颗粒板  1.前端层板  2.后端对开门\*4  3.含运输安装 |
| 5 | 烟酒柜 | 1 | 套 | 规格：≥1200\*240\*2200  材质：实木颗粒板  1.≥900\*400\*4对开门  2.≥400\*600层板  3.含运输安装 |
| 6 | 货架边柜 | 20 | 套 | 1.规格：8套定制（≥900\*360\*2200）  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 7 | 货架中岛组合 | 2 | 套 | 1.规格：定制双面中岛组合≥2550\*680\*1350  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 8 | 双层果蔬架 | 1 | 套 | 1.规格：套定制≥1200\*1000\*1500双层  2.材质：密度板/纤维板  3.含运输安装 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目  兴农镇沿街商铺牌匾 | | | | |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 金属型材烤漆板牌匾 | 1357 | 平方 | 1.名称:型材烤漆板  2.金属型材面板，方钢骨架（≥30\*30镀锌方钢横向间距≥900mm纵向间距≥1200mm）  3.四周型材边框  4.含运输安装 |
| 2 | 发光字 | 407 | 平方 | 1.材质:LED铁板烤漆发光字  2.安装型材背板面  3.含运输安装调试 |
| 3 | 变压器 | 148 | 台 | 12V400W户外防水电源  2.含运输安装调试 |
| 4 | 雪弗板雕刻字 | 1571 | 个 | 1.雪弗板雕刻  2.≥2cm厚  3.规格:220mm/个  4.含运输安装调试 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目  向阳镇采购清单 | | | | |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 货架边柜 | 42 | 套 | 1.规格：42套定制（≥900\*360\*2200）  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 2 | 货架中岛组合 | 19 | 套 | 1.规格：19套定制双面中岛组合≥2550\*680\*1350  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 3 | 双层果蔬架 | 2 | 套 | 1.规格：2套定制≥9000\*1440\*1500双层  2.材质：密度板/纤维板  3.含运输安装 |
| 4 | 肉、蛋货柜 | 1 | 套 | 1.规格：1套定制≥5000\*1440\*1500  2.材质：密度板/纤维板  3.含运输安装 |
| 5 | 三门冷藏展示柜 | 1 | 台 | 1.规格：≥1670\*600\*1980\*3  2.材质：冷藏柜  3.含运输安装 |
| 6 | 收银台 | 2 | 套 | 规格：≥2.4m定制  材质：实木颗粒板  1.前端层板  2.后端对开门\*4  3.含运输安装 |
| 7 | 收款机 | 2 | 台 | 1、中央处理器：≥I5  2、内存：≥8GB  3、硬盘：≥120GB高速硬盘  4、音响：内置音响  5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸  6、打印机：热敏打印机  7、顾客显示器：8位LED客显  8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡  9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱  4、工作湿度：20%－90%  5、重量：31KG |
| 8 | 电子条码称 | 2 | 台 | 1、产品量程：15kg/2g、30kg/5g  2、产品显示：双面LED显示器  3、打印方式：小票模式  4、传输方式：网口  5、主要功能：称重、计价、累计、置零、去皮等  6、产品打印:可打印不干胶标签或收银小票纸 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目  下亮乡子采购清单1 | | | | |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 货架边柜 | 19 | 套 | 1.规格：19套定制（≥900\*360\*2200）  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 2 | 货架中岛组合 | 3 | 套 | 1.规格：3套定制双面中岛组合≥2550\*680\*1350  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 3 | 双层果蔬架 | 1 | 套 | 1.规格：1套定制≥5000\*1440\*1500双层  2.材质：密度板/纤维板  3.含运输安装 |
| 4 | 烟酒柜 | 1 | 套 | 规格：≥1200\*240\*2200  材质：实木颗粒板  1.≥900\*400\*4对开门  2.≥400\*600层板  3.含运输安装 |
| 5 | 空调 | 1 | 台 | 1、空调功率：≥4匹  2、工作方式：变频  3、空调类型：立柜式  4、适用面积：≥42-55㎡  5、能效等级：三级  6、内机堆码层数极限：5层  7、外机堆码层数极限：2层  8、内机尺寸：≥430x450x1830mm  9、外机包装尺寸：≥1070x560x833mm  10、外机尺寸：≥940x460x820mm  11、内机包装尺寸：≥2084x514x510mm  12、外机毛重：105kg  13、智能类型：不支持  14、智能制热功率：4200W  15、制热量：12000W  16、制冷量：10000W  17、制冷功率：3200W  18、电辅加热功率：1800W |
| 6 | 冰柜展示柜 | 1 | 台 | 1.弧面组合岛柜  2.≥1650mm\*3320mm\*850mm  2、能耗登记：二级能效  3、耗电量：1.5（KWH/12H）  4、使用温度：≤-22℃  4、.含运输安装调试 |
| 7 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥2.4m  材质：实木颗粒板  1.前端层板  2.后端对开门\*6  3.含运输安装 |
| 8 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I5  2、内存：≥8GB  3、硬盘：≥120GB高速硬盘  4、音响：内置音响  5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸  6、打印机：热敏打印机  7、顾客显示器：8位LED客显  8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡  9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 9 | 电子条码称 | 1 | 台 | 1、产品量程：15kg/2g、30kg/5g  2、产品显示：双面LED显示器  3、打印方式：小票模式  4、传输方式：网口  5、主要功能：称重、计价、累计、置零、去皮等  6、产品打印:可打印不干胶标签或收银小票纸 |
| 采购清单2 | | | | |
| 1 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥1.4m定制  材质：实木颗粒板  1.前端层板  2.后端对开门\*4  3.含运输安装 |
| 2 | 烟酒柜 | 1 | 套 | 规格：≥900\*240\*2200  材质：实木颗粒板  1.≥900\*400\*4对开门  2.≥400\*600层板  3.含运输安装 |
| 3 | 冰柜展示柜 | 1 | 台 | 1.弧面组合岛柜  2.≥1650mm\*3320mm\*850mm  2、能耗登记：二级能效  3、耗电量：1.5（KWH/12H）  4、使用温度：≤-22℃  4、.含运输安装调试 |
| 4 | 三门冷藏展示柜 | 1 | 台 | 1.规格：≥1670\*600\*1980\*3  2.材质：冷藏柜  3.含运输安装 |
| 5 | 货架边柜 | 26 | 套 | 1.规格：26套定制（≥900\*360\*2200）  2.材质：密度板/纤维板/钢层板  3.含运输安装 |
| 6 | 双层果蔬架 | 1 | 套 | 1.规格：1套定制≥5000\*1440\*1500双层  2.材质：密度板/纤维板  3.含运输安装 |
| 7 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I5  2、内存：≥8GB  3、硬盘：≥120GB高速硬盘  4、音响：内置音响  5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸  6、打印机：热敏打印机  7、顾客显示器：8位LED客显  8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡  9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目  平阳镇沿街商铺牌匾 | | | | |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 金属型材烤漆板牌匾 | 1846 | 平方 | 1.名称:型材烤漆板  2.金属型材面板，方钢骨架（≥30\*30镀锌方钢横向间距≥900mm纵向间距≥1200mm）  3.四周型材边框  4.含运输安装 |
| 2 | 发光字 | 503 | 平方 | 1.材质:LED铁板烤漆发光字  2.安装型材背板面  3.含运输安装调试 |
| 3 | 变压器 | 179 | 台 | 12V400W户外防水电源  2.含运输安装调试 |
| 4 | 雪弗板雕刻字 | 2205 | 个 | 1.雪弗板雕刻  2.≥2cm厚  3.规格:220mm/个  4.含运输安装调试 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目  明德乡采购清单 | | | | |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 金属型材烤漆板牌匾 | 7.5 | 平方 | 1.名称:型材烤漆板  2.金属型材面板，方钢骨架（≥30\*30镀锌方钢横向间距≥900mm纵向间距≥1200mm）  3.四周型材边框  4.含运输安装 |
| 2 | 发光字 | 3.5 | 平方 | 1.材质:LED铁板烤漆发光字  2.安装型材背板面  3.含运输安装调试 |
| 3 | 变压器 | 1 | 台 | 12V400W户外防水电源  2.含运输安装调试 |
| 以上采购内容以项目实际发生为准（如项目发生变化需配合采购人需求完成） | | | | |