|  |
| --- |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目鸡林乡采购清单 |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 货架边柜 | 30 | 套 | 1.规格：30套定制≥（900\*360\*2200）2.材质：密度板/纤维板/钢层板 3.含运输安装 |
| 2 | 货架中岛组合 | 6 | 套 | 1.规格：6套定制双面中岛组合≥2550\*680\*13502.材质：密度板/纤维板/钢层板3.含运输安装 |
| 3 | 三门冷藏展示柜 | 1 | 台 | 1.规格：≥1670\*600\*1980\*32.材质：冷藏柜3.含运输安装 |
| 4 | 冰柜展示柜 | 1 | 台 | 1.弧面组合岛柜2.≥1650mm\*3320mm\*850mm3、能耗登记：二级能效4、耗电量：1.5（KWH/12H）5、使用温度：≤-22℃6、含运输安装调试 |
| 5 | 肉、蛋货柜 | 1 | 套 | 1.规格：1套定制≥5000\*1440\*15002.材质：密度板/纤维板3.含运输安装 |
| 6 | 收银台 | 1 | 台 | 规格：≥2.4m定制材质：实木颗粒板 1.前端层板2.后端对开门\*43.含运输安装 |
| 7 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I52、内存：≥8GB3、硬盘：≥120GB高速硬盘4、音响：内置音响5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸6、打印机：热敏打印机7、顾客显示器：8位LED客显8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目鸡东镇采购清单 |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 货架边柜 | 36 | 套 | 1.规格：36套定制≥（900\*360\*2200）2.材质：密度板/纤维板/钢层板 3.含运输安装 |
| 2 | 货架中岛组合 | 7 | 套 | 1.规格：7套定制双面中岛组合≥2550\*680\*13502.材质：密度板/纤维板/钢层板3.含运输安装 |
| 3 | 双层果蔬架 | 2 | 套 | 1.规格：2套定制≥8500\*1440\*1500双层2.材质：密度板/纤维板3.含运输安装 |
| 4 | 收银台 | 2 | 套 | 1.规格：≥2000\*850\*850U形定制2套2.材质：白钢台面3.含运输安装 |
| 5 | 收款机 | 2 | 台 | 1、中央处理器：≥I52、内存：≥8GB3、硬盘：≥120GB高速硬盘4、音响：内置音响5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸6、打印机：热敏打印机7、顾客显示器：8位LED客显8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 6 | 电子条码称 | 2 | 台 | 1、产品量程：15kg/2g、30kg/5g2、产品显示：双面LED显示器3、打印方式：小票模式4、传输方式：网口5、主要功能：称重、计价、累计、置零、去皮等6、产品打印:可打印不干胶标签或收银小票纸 |
| 鸡东开展县域商业建设行动项目哈达镇采购清单1 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 货架边柜 | 8 | 套 | 1.规格：8套定制≥（900\*360\*2200）2.材质：密度板/纤维板/钢层板 3.含运输安装 |
| 2 | 双层果蔬架 | 1 | 套 | 1.规格：2套定制≥3500\*1440\*1500双层2.材质：密度板/纤维板 钢骨架3.含运输安装 |
| 3 | 烟酒柜 | 1 | 套 | 规格：≥1800\*240\*2200材质：实木颗粒板1.≥900\*400\*4对开门2.≥400\*600层板3.含运输安装 |
| 4 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥1.2m材质：实木颗粒板 1.前端层板2.后端对开门\*43.含运输安装 |
| 5 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I52、内存：≥8GB3、硬盘：≥120GB高速硬盘4、音响：内置音响5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸6、打印机：热敏打印机7、顾客显示器：8位LED客显8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 采购清单2 |
| 1 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥1.8m材质：实木颗粒板 1.前端层板2.后端对开门\*43.含运输安装 |
| 2 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I52、内存：≥8GB3、硬盘：≥120GB高速硬盘4、音响：内置音响5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸6、打印机：热敏打印机7、顾客显示器：8位LED客显8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 3 | 烟酒柜 | 1 | 套 | 规格：≥1200\*240\*2200材质：实木颗粒板1.≥900\*400\*4对开门2.≥400\*600层板3.含运输安装 |
| 4 | 双层果蔬架 | 2 | 套 | 1.规格：2套定制≥9000\*1440\*1500双层2.材质：密度板/纤维板3.含运输安装 |
| 5 | 货架中岛组合 | 8 | 套 | 1.规格：8套定制双面中岛组合≥2550\*680\*13502.材质：密度板/纤维板/钢层板3.含运输安装 |
| 采购清单3 |
| 1 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥1.5m材质：实木颗粒板 1.前端层板2.后端对开门\*23.含运输安装 |
| 2 | 货架中岛组合 | 25 | 套 | 1.规格：25套定制双面中岛组合≥2550\*680\*13502.材质：密度板/纤维板/钢层板3.含运输安装 |
| 3 | 双层果蔬架 | 1 | 套 | 1.规格：1套定制≥2600\*1440\*1500双层2.材质：密度板/纤维板3.含运输安装 |
| 4 | 货架边柜 | 17 | 套 | 1.规格：17套定制（≥900\*360\*2200）2.材质：密度板/纤维板/钢层板 3.含运输安装 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目东海镇沿街商铺牌匾 |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 金属型材烤漆板牌匾 | 556 | 平方 | 1.名称:型材烤漆板2.金属型材面板，方钢骨架（≥30\*30镀锌方钢横向间距≥900mm纵向间距≥1200mm）3.四周型材边框4.含运输安装 |
| 2 | 发光字 | 206 | 平方 | 1.材质:LED铁板烤漆发光字2.安装型材背板面3.含运输安装调试 |
| 3 | 变压器 | 68 | 台 | 规格：12V400W户外防水电源IP65防水等级，16.6A2.含运输安装调试 |
| 4 | 雪弗板雕刻字 | 450 | 个 | 1.雪弗板雕刻2.≥2cm厚3.规格:220mm/个4.含含运输安装调试 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目永和镇沿街商铺牌匾 |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 金属型材烤漆板牌匾 | 455 | 平方 | 1.名称:型材烤漆板2.金属型材面板，方钢骨架（≥30\*30镀锌方钢横向间距≥900mm纵向间距≥1200mm）3.四周型材边框4.含运输安装 |
| 2 | 发光字 | 94 | 平方 | 1.材质:LED铁板烤漆发光字2.安装型材背板面3.含运输安装调试 |
| 3 | 变压器 | 35 | 台 | 12V400W户外防水电源2.含运输安装调试 |
| 4 | 雪弗板雕刻字 | 389 | 个 | 1.雪弗板雕刻2.≥2cm厚3.规格:220mm/个4.含运输安装调试 |
| 5 | 墙面绘画 | 320 | 平方 | 手绘（具体内容以采购人需求为准） |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目永安镇采购清单1 |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 货架边柜分层格 | 30 | 套 | 规格：≥30m材质：实木颗粒板 1.≥300\*300\*3层明格2.含运输安装 |
| 2 | 烟酒柜 | 1 | 套 | 规格：≥1200\*240\*2200材质：实木颗粒板1.≥900\*400\*4对开门2.≥400\*600层板3.含运输安装 |
| 3 | 冰柜展示柜 | 1 | 套 | 1.弧面组合岛柜2.≥1650mm\*3320mm\*850mm2、能耗登记：二级能效3、耗电量：1.5（KWH/12H）4、使用温度：≤-22℃4、.含运输安装调试 |
| 4 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥1.2m材质：实木颗粒板 1.前端层板2.后端对开门\*43.含运输安装 |
| 5 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I52、内存：≥8GB3、硬盘：≥120GB高速硬盘4、音响：内置音响5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸6、打印机：热敏打印机7、顾客显示器：8位LED客显8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 采购清单2 |
| 1 | 冰柜展示柜 | 1 | 套 | 1.弧面组合岛柜2.≥1650mm\*3320mm\*850mm2、能耗登记：二级能效3、耗电量：1.5（KWH/12H）4、使用温度：≤-22℃4、.含运输安装调试 |
| 2 | 三门冷藏展示柜 | 1 | 台 | 1.规格：≥1670\*600\*1980\*32.材质：冷藏柜3.含运输安装 |
| 3 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I52、内存：≥8GB3、硬盘：≥120GB高速硬盘4、音响：内置音响5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸6、打印机：热敏打印机7、顾客显示器：8位LED客显8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 4 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥1.8m材质：实木颗粒板 1.前端层板2.后端对开门\*43.含运输安装 |
| 5 | 烟酒柜 | 1 | 套 | 规格：≥1200\*240\*2200材质：实木颗粒板1.≥900\*400\*4对开门2.≥400\*600层板3.含运输安装 |
| 6 | 货架边柜 | 20 | 套 | 1.规格：8套定制（≥900\*360\*2200）2.材质：密度板/纤维板/钢层板 3.含运输安装 |
| 7 | 货架中岛组合 | 2 | 套 | 1.规格：定制双面中岛组合≥2550\*680\*13502.材质：密度板/纤维板/钢层板3.含运输安装 |
| 8 | 双层果蔬架 | 1 | 套 | 1.规格：套定制≥1200\*1000\*1500双层2.材质：密度板/纤维板3.含运输安装 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目兴农镇沿街商铺牌匾 |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 金属型材烤漆板牌匾 | 1357 | 平方 | 1.名称:型材烤漆板2.金属型材面板，方钢骨架（≥30\*30镀锌方钢横向间距≥900mm纵向间距≥1200mm）3.四周型材边框4.含运输安装 |
| 2 | 发光字 | 407 | 平方 | 1.材质:LED铁板烤漆发光字2.安装型材背板面3.含运输安装调试 |
| 3 | 变压器 | 148 | 台 | 12V400W户外防水电源2.含运输安装调试 |
| 4 | 雪弗板雕刻字 | 1571 | 个 | 1.雪弗板雕刻2.≥2cm厚3.规格:220mm/个4.含运输安装调试 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目向阳镇采购清单 |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 货架边柜 | 42 | 套 | 1.规格：42套定制（≥900\*360\*2200）2.材质：密度板/纤维板/钢层板 3.含运输安装 |
| 2 | 货架中岛组合 | 19 | 套 | 1.规格：19套定制双面中岛组合≥2550\*680\*13502.材质：密度板/纤维板/钢层板3.含运输安装 |
| 3 | 双层果蔬架 | 2 | 套 | 1.规格：2套定制≥9000\*1440\*1500双层2.材质：密度板/纤维板3.含运输安装 |
| 4 | 肉、蛋货柜 | 1 | 套 | 1.规格：1套定制≥5000\*1440\*15002.材质：密度板/纤维板3.含运输安装 |
| 5 | 三门冷藏展示柜 | 1 | 台 | 1.规格：≥1670\*600\*1980\*32.材质：冷藏柜3.含运输安装 |
| 6 | 收银台 | 2 | 套 | 规格：≥2.4m定制材质：实木颗粒板 1.前端层板2.后端对开门\*43.含运输安装 |
| 7 | 收款机 | 2 | 台 | 1、中央处理器：≥I52、内存：≥8GB3、硬盘：≥120GB高速硬盘4、音响：内置音响5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸6、打印机：热敏打印机7、顾客显示器：8位LED客显8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱4、工作湿度：20%－90%5、重量：31KG |
| 8 | 电子条码称 | 2 | 台 | 1、产品量程：15kg/2g、30kg/5g2、产品显示：双面LED显示器3、打印方式：小票模式4、传输方式：网口5、主要功能：称重、计价、累计、置零、去皮等6、产品打印:可打印不干胶标签或收银小票纸 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目下亮乡子采购清单1 |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 货架边柜 | 19 | 套 | 1.规格：19套定制（≥900\*360\*2200）2.材质：密度板/纤维板/钢层板 3.含运输安装 |
| 2 | 货架中岛组合 | 3 | 套 | 1.规格：3套定制双面中岛组合≥2550\*680\*13502.材质：密度板/纤维板/钢层板3.含运输安装 |
| 3 | 双层果蔬架 | 1 | 套 | 1.规格：1套定制≥5000\*1440\*1500双层2.材质：密度板/纤维板3.含运输安装 |
| 4 | 烟酒柜 | 1 | 套 | 规格：≥1200\*240\*2200材质：实木颗粒板1.≥900\*400\*4对开门2.≥400\*600层板3.含运输安装 |
| 5 | 空调 | 1 | 台 | 1、空调功率：≥4匹2、工作方式：变频3、空调类型：立柜式4、适用面积：≥42-55㎡5、能效等级：三级6、内机堆码层数极限：5层7、外机堆码层数极限：2层8、内机尺寸：≥430x450x1830mm9、外机包装尺寸：≥1070x560x833mm10、外机尺寸：≥940x460x820mm11、内机包装尺寸：≥2084x514x510mm12、外机毛重：105kg13、智能类型：不支持14、智能制热功率：4200W15、制热量：12000W16、制冷量：10000W17、制冷功率：3200W18、电辅加热功率：1800W |
| 6 | 冰柜展示柜 | 1 | 台 | 1.弧面组合岛柜2.≥1650mm\*3320mm\*850mm2、能耗登记：二级能效3、耗电量：1.5（KWH/12H）4、使用温度：≤-22℃4、.含运输安装调试 |
| 7 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥2.4m材质：实木颗粒板 1.前端层板2.后端对开门\*63.含运输安装 |
| 8 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I52、内存：≥8GB3、硬盘：≥120GB高速硬盘4、音响：内置音响5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸6、打印机：热敏打印机7、顾客显示器：8位LED客显8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 9 | 电子条码称 | 1 | 台 | 1、产品量程：15kg/2g、30kg/5g2、产品显示：双面LED显示器3、打印方式：小票模式4、传输方式：网口5、主要功能：称重、计价、累计、置零、去皮等6、产品打印:可打印不干胶标签或收银小票纸 |
| 采购清单2 |
| 1 | 收银台 | 1 | 套 | 规格：≥1.4m定制材质：实木颗粒板 1.前端层板2.后端对开门\*43.含运输安装 |
| 2 | 烟酒柜 | 1 | 套 | 规格：≥900\*240\*2200材质：实木颗粒板1.≥900\*400\*4对开门2.≥400\*600层板3.含运输安装 |
| 3 | 冰柜展示柜 | 1 | 台 | 1.弧面组合岛柜2.≥1650mm\*3320mm\*850mm2、能耗登记：二级能效3、耗电量：1.5（KWH/12H）4、使用温度：≤-22℃4、.含运输安装调试 |
| 4 | 三门冷藏展示柜 | 1 | 台 | 1.规格：≥1670\*600\*1980\*32.材质：冷藏柜3.含运输安装 |
| 5 | 货架边柜 | 26 | 套 | 1.规格：26套定制（≥900\*360\*2200）2.材质：密度板/纤维板/钢层板 3.含运输安装 |
| 6 | 双层果蔬架 | 1 | 套 | 1.规格：1套定制≥5000\*1440\*1500双层2.材质：密度板/纤维板3.含运输安装 |
| 7 | 收款机 | 1 | 台 | 1、中央处理器：≥I52、内存：≥8GB3、硬盘：≥120GB高速硬盘4、音响：内置音响5、屏幕：≥15.6英寸/电容触摸6、打印机：热敏打印机7、顾客显示器：8位LED客显8、网卡：10/100MB自适应/无线网卡9、钱箱：全尺寸标准钢制钱箱 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目平阳镇沿街商铺牌匾 |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 金属型材烤漆板牌匾 | 1846 | 平方 | 1.名称:型材烤漆板2.金属型材面板，方钢骨架（≥30\*30镀锌方钢横向间距≥900mm纵向间距≥1200mm）3.四周型材边框4.含运输安装 |
| 2 | 发光字 | 503 | 平方 | 1.材质:LED铁板烤漆发光字2.安装型材背板面3.含运输安装调试 |
| 3 | 变压器 | 179 | 台 | 12V400W户外防水电源2.含运输安装调试 |
| 4 | 雪弗板雕刻字 | 2205 | 个 | 1.雪弗板雕刻2.≥2cm厚3.规格:220mm/个4.含运输安装调试 |
| 鸡东县开展县域商业建设行动项目明德乡采购清单 |
| 序号 | 单项 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 金属型材烤漆板牌匾 | 7.5 | 平方 | 1.名称:型材烤漆板2.金属型材面板，方钢骨架（≥30\*30镀锌方钢横向间距≥900mm纵向间距≥1200mm）3.四周型材边框4.含运输安装 |
| 2 | 发光字 | 3.5 | 平方 | 1.材质:LED铁板烤漆发光字2.安装型材背板面3.含运输安装调试 |
| 3 | 变压器 | 1 | 台 | 12V400W户外防水电源2.含运输安装调试 |
| 以上采购内容以项目实际发生为准（如项目发生变化需配合采购人需求完成） |