黑龙江省瀚泰机械加工有限公司

政府采购响应文件

十四、报价书附件

（一）产品主要技术参数明细表及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 品 名 | 品 牌 | 制造商名称 | 规格 | 型号 | 产地 | 技术参数响应 |
| 1 | 稻 壳 颗 粒 机 | 哈 瀚 泰 | 黑龙江省瀚泰机  械加工有限公司 | 外形尺寸  （mm)2140\*1090\*190  0 | HT-58  0 | 哈尔  滨市 | 稻壳颗粒机 2 台；电机功率：132（KW) 重  量：5T 成型含水率（%）10-20 颗粒尺寸（mm)33L15  密度（g/cm3)0.6-1.3 环模内径（mm）580 噪音  dB(A)110 生产率（t/h)1.5-2.0T 成型率（%）85 吨  耗电量（度/t)35 外形尺寸（mm)2140\*1090\*1900 |
| 2 | 出 料 输 送 机 | 哈 瀚 泰 | 黑龙江省瀚泰机  械加工有限公司 | 电机功率：2.2 输送 量 10t/小时带宽 600 （mm)带速 2.5m/s 最  大输送长度 8（m) | HT-C2  .2 | 哈尔  滨市 | 出料输送机 3 台 电机功率：2.2（KW)输送量：10t/小 时带宽 600（mm)带速 2.5m/s 最大输送长度 8（m)最大 倾斜角（上运达 25º下运达 18º ) 输送带材质（橡胶带）  机架材质（角钢和槽钢焊接而成）驱动方式（液压驱动） |
| 3 | 上 料 绞 | 哈 瀚 泰 | 黑龙江省瀚泰机  械加工有限公司 | 外形尺寸（mm)5000× 270×1900，电机功  率：N4(KW) | HT-S4 | 哈尔  滨市 | 上料绞龙 2 台；  电机功率：N4(KW)  材质：碳钢，螺旋直径 270mm |

413

黑龙江省瀚泰机械加工有限公司

政府采购响应文件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 龙 |  |  |  |  |  | 外形尺寸（mm)5000×270×1900  上料能力（2T/h)  螺旋直径 270mm  物数容量 4t/m  转速 1410r/min |
| 4 | 上 料 铲 车 | 山 东 理 工 | 莱州市腾展机械  有限公司 | 外形尺寸：  6900\*2470\*3025(mm)  长\*宽\*高；整机重量  5(t)；轴距之  2600(mm） | SD-21  8 | 莱州  市 | 上料铲车 1 台，  额定载荷 2(t)；  铲斗容量 21.8  卸载高度 2890(mm)；  卸载距离 840(mm)；  整机外型尺寸：6900\*2470\*3025(mm)长\*宽\*高； 整  机重量 5(t)；轴距之 2600(mm) |
| 5 | 双 桶 布 袋 除 尘 | 哈 瀚 泰 | 黑龙江省瀚泰机  械加工有限公司 | 外形尺寸：直径 400\* 高 1800（mm）布袋数  量 2 带轱辘可移动 | HT-BD  2 | 哈尔  滨市 | 双桶布袋除尘 1 台，布袋材质：亚克力纤维功率 3（kw）  外形尺寸：直径 400\*高 1800（mm）布袋数  量 2 带轱辘可移动 |

414