**虎林市人民医院服务器采购**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **数量** |
| 1 | 服务器 | 1、形态：2U机架式服务器；  2、CPU:≥2颗 单颗≥32核，主频≥2.6GHz；  3、内存：≥128GB；  4、存储：≥2块1.92T SATA SSD；  5、网卡：≥1块4端口电口网卡；  6、GPU/NPU：支持扩展GPU/NPU卡；  7、电源：2个900W电源；  8、硬件维保：三年质保。  9、操作系统：支持欧拉OS；  10、数据库：支持OpenGauss数据库；  11、前置软件：需配置国家传染病监测API预警前置软件 | 1台 |
| 2 | 基础软件服务 | 按国家传染病监测预警前置软件考核任务要求完成初始化配置，并配合完成前置软件运行所需软硬件环境初始化对应的操作系统、数据库等配置。  ①.欧拉操作系统安装、调试；  ②.OpenGauss数据库安装、调试；  ③.国家传染病智能监测预警前置软件安装、调试；  ④.提供远程软件调试服务，快速完成整个预警前置软件部署环境调测； | 1件 |
| 3 | 运行维护 | 硬件维护、系统监控与性能优化、数据备份与恢复、安全管理以及故障排查与处理。 | 1年 |