救灾多功能应急灯参数

应急灯使用方式：可悬挂、可手持、可吸铁。

输入充电：支持TYPE-C快速充电，支持太阳能充电。

输出供电：具备应急电源功能,USB输出接口，可给手机等电子设备应急供电。

电池容量：大于8000mAh。电量电量有百分比显示。

照明角度：支持多角度调节。

调光模式：支持多档、多色温调光。强光、暖光，红光闪烁模式。

防水等级：不低于IPX5。

最高光通量：≥ 600Lm（流明）

续航时间：高亮度续航时间大于10小时，低亮度续航时间大于80小时。

配件：搭配充电器

整体使用寿命：≥5年