**工农乡北星基础设施改造提升（一期）项目建设规模**

一、建设地点：黑龙江省伊春市铁力市工农乡北星村

二、建设项目：北星村电网改造、北星村垃圾中转站、北星村生活给水处理间、

三、工程概况：

1、原有高压线路拆除 1938米、拆除高压混凝土电杆41根

2、新建高压电缆敷设680米、低压电缆敷设3401米、顶管4082米

3、新建一进三出开闭所一座、630型变压器一座

4、新建垃圾中转站一处，建筑层数：地上1层 建筑总高：8.25米，室内外高差为0.15米，建筑面积：72.6平方米，建筑结构形式：砌体结构，建筑合理使用年限：50年

5、新建生活给水处理间一处，建筑层数：地上1层 建筑总高：5.45米，室内外高差为0.15米，建筑面积：88.00平方米，建筑结构形式：砌体结构，建筑合理使用年限：50年、给水设备一套及室外供水主管线

6、新建栈道：1000平方米、支撑基础为H型钢