|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年人工种草采购草种、化肥、机耕费数量及规格标准** | | | | | | |
| 单位：同江市草原监理站 | | | | 2022年4月18日 | | |
| 项目名称 | 草 种 | 数 量 | 规格及标准 | 单价 | 预算金额 | 合计 |
| 人工种草 | 二胺复合肥 | 23717斤 | 根据国家标准《复合肥料》(GB/T 15063-2020)的执行标准，单一养分不能低于4%，负偏差不能大于1.5%；水分含量小于2%；含氯低于3%。 | 2.125元 | 50400元 | 280000元 |
| 苜蓿草 | 1400斤 | 选择人工栽培生产的牧草品种购买符合《禾本科草种子质量分级》GB 6142-2008 和《豆科草种子质量分级》GB 6141-2008 规定的 3 级以上的牧草种子，并根据生产实际进行种子播前处理，保障出苗率，混播草种进行人工建植。 | 60元 | 84000元 |
| 机耕费 | 700亩 | 前期整地：耕翻（深松）深度 18～22 厘米，耕堑直，百米直线度≤20 厘米，不漏耕，不重耕，重耕率≤2%，根茬杂草覆盖率大于 95％，地头横耕整齐。采用对角线耙地，重耙一至二遍深度 12～16 厘米，轻耙二遍深度 8～10厘米，不漏耙，不拖堆，相邻工作幅重耙量≤15 厘米，耙细耱平土壤，达到地平土细，每平方米耕层内土块外形最大尺寸≥5 厘米的不得超过 5 个，沿播种垂直方向在 4 米宽的地面上，高低差≤3 厘米。及时镇压 1 次，土壤紧实。播种时期：条播行距 15～30 厘米，覆土深度 2～3厘米，羊草覆土深度 0.5～1.0 厘米，播后镇压，做到覆土深浅一致，不漏压。混播人工种草量15～75 千克/公顷，播种时地依据草地实际情况确定实际播种量。 | 120元 | 84000元 |
| 羊 草 | 2800斤 | 选择人工栽培生产的牧草品种购买符合《禾本科草种子质量分级》GB 6142-2008 和《豆科草种子质量分级》GB 6141-2008 规定的 3 级以上的牧草种子，并根据生产实际进行种子播前处理，保障出苗率，混播草种进行人工建植。 | 16元 | 44800元 |
| 披碱草 | 1400斤 | 选择人工栽培生产的牧草品种购买符合《禾本科草种子质量分级》GB 6142-2008 和《豆科草种子质量分级》GB 6141-2008 规定的 3 级以上的牧草种子，并根据生产实际进行种子播前处理，保障出苗率，混播草种进行人工建植。 | 12元 | 16800元 |