**七台河市市场监督管理局2022年车辆维修保养服务分散采购项目采购计划表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购品目名称 | 主要技术参数和要求 | 单位 | 单价元 | 数量 | 总 价元 |
| 七台河市市场局车辆维修保养服务 | 现有车辆28辆，为保障市场监管工作顺利进行，必须保证车辆的正常使用，所有车辆需定期维修、保养及特殊故障处理。 车辆维修保养明细见附件 | 项 | 350,000.00 | 1 | 350,000.00 |
| 合计 | 人民币大写：叁拾捌万元整 | 人民币小写：350,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **车牌号** | **品牌名** | **车辆类型** | **排气量** | **购置时间（年月）** | **主要技术参数和要求** |
| 1 | 黑KC1820 | 大众 | 轿车 | 1.8 | 2012.11.29 | 负责所有所有车辆定期维修、保养及特殊故障处理。保障车辆发动机保持正常工作状态，定期检查机油、防冻液、刹车油、助力油等影响发动机因素的项目，底盘电器应定期由专业技师检查，如发现问题和特殊故障及时处理。烤漆房、车辆大梁校正仪、四轮定位仪等维修设备要保持正常运转，负责轮胎保养、维修、更换，保障公务车辆的行车安全。 |
| 2 | 黑KC1851 | 大众 | 轿车 | 1.8 | 2012.11.29 |
| 3 | 黑KC2565 | 别克 | 商务车 | 2.5 | 2009.07.17 |
| 4 | 黑KC1217 | 雅阁 | 轿车 | 2 | 2011.11.02 |
| 5 | 黑K07788 | 东风雪铁龙 | 轿车 | 2 | 2011.10.21 |
| 6 | 黑K00682 | 帕萨特 | 轿车 | 1.8 | 2008.07.14 |
| 7 | 黑K1902A | 五菱 | 微型车 | 1.4 | 2013.06.08 |
| 8 | 黑KA1152 | 五菱 | 微型车 | 1.4 | 2013.05.13 |
| 9 | 黑KA1195 | 五菱 | 微型车 | 1.4 | 2013.05.13 |
| 10 | 黑K1901A | 五菱 | 微型车 | 1.4 | 2013.06.08 |
| 11 | 黑K1907A | 五菱 | 微型车 | 1.4 | 2013.06.08 |
| 12 | 黑KC2263 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2012.09.13 |
| 13 | 黑K1905A | 五菱 | 微型车 | 1.4 | 2013.06.08 |
| 14 | 黑K1906A | 五菱 | 微型车 | 1.4 | 2013.06.08 | 负责所有所有车辆定期维修、保养及特殊故障处理。保障车辆发动机保持正常工作状态，定期检查机油、防冻液、刹车油、助力油等影响发动机因素的项目，底盘电器应定期由专业技师检查，如发现问题和特殊故障及时处理。烤漆房、车辆大梁校正仪、四轮定位仪等维修设备要保持正常运转，负责轮胎保养、维修、更换，保障公务车辆的行车安全。 |
| 15 | 黑K1903A | 五菱 | 微型车 | 1.4 | 2013.06.08 |
| 16 | 黑KC2808 | 速腾 | 轿车 | 1.8 | 2008.11.06 |
| 17 | 黑KC2659 | 东风雪铁龙 | 轿车 | 2 | 2010.06.07 |
| 18 | 黑KC2297 | 东风雪铁龙 | 轿车 | 2 | 2010.06.07 |
| 19 | 黑RC2305 | 哈飞 | 微型车 | 1.5 | 2010.12.23 |
| 20 | 黑KC2639 | 北京现代 | 轿车 | 1.6 | 2012.03.21 |
| 21 | 黑KC2686 | 捷达 | 轿车 | 1.6 | 2012.09.13 |
| 22 | 黑KC2379 | 东风雪铁龙 | 轿车 | 2 | 2010.06.07 |
| 23 | 黑KA0610 | 五菱 | 微型车 | 1.4 | 2013.05.13 |
| 24 | 黑K1904A | 五菱 | 微型车 | 1.4 | 2013.06.08 |
| 25 | 黑KA5516 | 宇通 | 中巴快检车 | 6 | 2019.07.23 |
| 26 | 黑K5A870 | 江铃 | 面包快检车 | 2 | 2019.08.14 |
| 27 | 黑 K0K779 | 江铃 | 面包快检车 | 2 | 2019.08.14 |
| 28 | 黑KC1797 | 森林人 | 吉普车 | 2.5 | 2012.07.30 |

**质量要求：**各项质量、技术要求符合汽车维修技术国家标准和行业标准以及汽车维修相关标准，车辆年返修率不得超过4％。保证提供的油品及配件为全新正品，配件必须为原厂配件。

**质保范围和期限要求：**车辆维修质保一年。车辆维修大修的发动机要保证3万公里不出问题。配件及油品符合国家规定的相关质量标准

**售后服务要求：**有专业售后服务团队，对维修车辆做到遇到问题应及时处理，由于我方车辆的特殊性遇到问题时需一小时内到达现场处理，24小时内随时维修对整车大修、总成大修、二级维护及事故车辆，维修竣工后实行免费上检测线进行综合检测，确保维修车辆正常运行。

**其他要求：**1、服务周期：签订合同之日起服务周期为一年，按月付款,以实际发生为准。2、服务要求：具有烤漆房、车辆大梁校正仪、四轮定位仪等专业检测设备及维修设备。更换配件需是原厂配件，维修厂见车辆维修单，经双方鉴定车辆故障，方可进行维修。