|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | |
| 工程名称：2024年驼腰村道路硬化工程 | | | 标段：2024年小五站镇驼腰村道路硬化工程（审核） | 第1页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土：  路 2161.48 | 1.混凝土强度等级:C30  2.厚度:20cm  3.防滑拉条  4.锯缝 | m2 | 7565.18 |
| 2 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾) 石 | 1. 水泥含量:6%   2.厚度:10cm | m2 | 8862.07 |
| 3 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土  2.挖土深度:0.1 0m | m3 | 886.21 |
| 4 | 040202013001 | 山皮石土路肩 | 土路肩：0.5米 宽 | m2 | 2161.48 |
| 5 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.部位:道路 | m2 | 8862.07 |
| 6 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.碎石垫层0.3 米厚  2.D400混凝土预制管，四周回填 粗砂  3.碎石土0.2米厚 | m | 200 |
| 7 | 011705001001 | 大型机械设备进 出场及安拆 |  | 台次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |