**穆棱市穆棱镇文化交流中心文化外部宣传采购项目采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
| 1 | 前言雕刻描金油 | 1.4公分实木前言雕刻描金 油 | 块 | 1 |
| 2 | 廉与洁雪弗板雕 刻 | 1.廉与洁2公分雪弗板 雕刻 | m2 | 1.4 |
| 3 | 雪弗板雕刻UV喷 崇清尚廉篇 | 1.2公分雪弗板雕刻UV 喷崇清尚廉篇 | m2 | 4.74 |
| 4 | 雪弗板雕刻UV喷 移民故事 | 1.2公分雪弗板雕刻UV 喷移民故事 | m2 | 10.92 |
| 5 | 滨湖新村家风雪 弗板UV雕刻 | 1.滨湖新村家风 2公分雪弗板UV雕刻 | m2 | 5.01 |
| 6 | 雪弗板雕刻UV喷 滨湖新村家风 | 1.2公分雪弗板雕刻UV 喷滨湖新村家风 | m2 | 4.01 |
| 7 | 农村基层干部二 二不准雪弗板雕 刻亚克力UV | 1.农村基层干部 二二不准2公分雪弗板 雕刻亚克力UV | m2 | 5.78 |
| 8 | 树廉政新风雪弗 板雕刻亚克力UV | 1.树廉政新风2公分雪 弗板雕刻亚克力 UV | m2 | 9.5 |
| 9 | 电视墙实木雕刻 描油 | 1.电视墙实木雕 刻描油3米\*2.2米 | 个 | 1 |
| 10 | 雪弗板亚克力雕 刻图版 | 1.2公分雪弗板3mm亚克力 雕刻图版 | 块 | 6 |
| 11 | 来撸起袖子加油 干实木雕刻 | 1.撸起袖子加 油干3公分实木雕刻 | 块 | 1 |
| 12 | 结束语UV 喷 | 1.结束语2公分雪弗板+亚克力UV 喷 | 个 | 1 |
| 13 | 廉洁文化教育基 地亚克力水晶雕 门头刻字 | 1.廉洁文化教育 基地亚克力2公分水晶+2公分 雕门头刻字 | 套 | 1 |
| 14 | 背景墙水晶亚克 力雕刻大字 | 1.背景墙2公分水晶亚 克力雕刻大字 | 个 | 10 |
| 15 | 背景墙水晶亚克 力标志 | 1.背景墙2公分水晶亚 克力标志 | 个 | 1 |
| 16 | 背景墙水晶亚克 力雕刻小字 | 1.背景墙2公分水晶亚 克力雕刻小字 | m2 | 16 |
| 17 | 桌牌 | 1.桌牌300\*200 | 个 | 10 |
| 18 | 14雪弗板UV心中 有党等 | 1.2公分雪弗板UV心 中有党等 | 个 | 16 |
| 19 | 白钢牌 | 1.白钢烤漆牌400\*600 | 个 | 8 |
| 20 | 扫码牌 | 1.扫码支架牌500\*700 | 个 | 1 |
| 21 | 初心学堂雕刻牌 | 1.初心学堂1.5公分亚克力雕刻 牌 | 个 | 1 |
| 22 | 习语亚克力雕刻 | 1.习语2公分亚克力雕 刻 | 个 | 1 |
| 23 | 原荣誉墙雪弗板 雕刻 | 1.原荣誉墙2公分雪弗 板雕刻 | m2 | 2.25 |
| 24 | 原习语14雪弗板 雕刻 | 1.原习语2公分雪弗 板雕刻 | m2 | 1.5 |
| 25 | 雕刻网格化 | 1.雕刻网格化2公分雪弗板雕刻 | m2 | 2.79 |
| 26 | 网格图绘制 | 1.网格图绘制3\*1.5米 | 项 | 1 |
| 27 | 雕刻组织构架 | 1.雕刻组织构架2公分雪弗板雕刻 | m2 | 8.74 |
| 28 | 快递驿站雕刻字 | 1.快递驿站2公分雪弗板雕刻 字 | 个 | 4 |
| 29 | 长廊雕刻书型 | 1.长廊2公分雪弗板雕刻书型 | m2 | 8.45 |
| 30 | 廉洁文化长廊雕 刻 | 1.廉洁文化长廊 2公分雪弗板雕刻 | m2 | 5.95 |
| 31 | 人生七笔帐雕刻 | 1.人生七笔帐2公分雪弗板雕 刻 | m2 | 3.78 |
| 32 | 木质踢脚线 | 2公分雪弗板雕刻木纹踢脚线 | m | 20 |
| 33 | 二楼雕刻乡村振 兴 | 1.二楼2公分雪弗板雕刻乡村 振兴 | m2 | 3.38 |
| 34 | 二楼五大振兴雕 刻 | 1.二楼2公分雪弗板雕刻五大振兴 雕刻 | 套 | 5 |
| 35 | 活动照片墙 | 1.14雪弗板雕刻活动照片墙 | m2 | 4.8 |
| 36 | 拆除一至十九大 雕刻 | 1.拆除一至十九 大2公分雪弗板雕刻 | 个 | 20 |
| 37 | 一至十九大雕刻 | 1.一至十九大2公分雪弗板雕 刻 | 个 | 20 |
| 38 | UV门牌 | 1.UV1公分亚克力门牌 | 个 | 12 |
| 39 | 服务类造型雕刻 | 1.服务类造型2公分雪弗板雕 刻 | 套 | 5 |
| 40 | 拆除服务类造型 雕刻 | 1.拆除服务类造 型2公分雪弗板雕刻 | 套 | 5 |
| 41 | 电视背景墙 | 1.电视背景墙2公分雪弗板雕刻+UV | m2 | 12.18 |
| 42 | 铁艺宣传栏（带 盖） | 1.铁艺烤漆宣传栏( 带盖） | m2 | 43.2 |
| 43 | 铁艺防雨宣传栏 （带盖） | 1.铁艺烤漆防雨宣传 栏（带盖） | m2 | 18.9 |
| 44 | 党旗红拱形宣传 栏 | 1.党旗红拱形烤漆宣 传栏长2.6m，高5.5m | 个 | 13.5 |
| 45 | 五大振兴铁艺造 型 | 1.五大振兴铁艺 烤漆造型 | m2 | 29.75 |
| 46 | 滨湖新村党政服 务中心 | 1.滨湖新村党政 服务中心400\*500mm | 个 | 10 |
| 47 | 党群服务中心白 钢支架 | 1.党群服务中心 白钢支架 | m | 6 |
| 48 | 综合便民等白钢 牌 | 1.综合便民等白 钢烤漆牌400\*600mm | 个 | 8 |
| 49 | 铁艺红旗方盒造 型 | 1.铁艺烤漆红旗方盒 造型 | m | 9.6 |
| 50 | 滨湖新村文明实 践站牌 | 1.滨湖新村文明 实践站白钢烤漆牌 | m | 4.5 |
| 51 | 墙面装饰板 | 1.20\*40镀锌方 管焊制钢骨架， 包定制图案UV印 刷室外3A布 | m2 | 354 |
| 52 | 发光字 | 1.外观尺寸:0.6 -0.9高度 2.材质:白钢翻边发光字 | 个 | 10 |
| 53 | 大红旗 | 立柱镀锌圆管，主体镀锌方管焊接，表面镀锌铁板烤漆，造型骨架为1.3\*30\*3mm镀锌方管焊制骨架。墙面装饰板为1.2mm厚不锈钢 板板满封(与龙骨 施工工艺为焊接)。金属面油漆为刮原子灰打磨 喷汽车漆五遍( 一遍富锌底漆、 两遍底漆，两遍 面漆）。附带发光字，立体字250\*25 0\*15mm，立体字930\*93 0\*15mm，金属党徽为直径1200mm厚 度50mm立体金属 党徽黄色烤漆， 内衬30\*30\*3mm 镀锌方管喷白色 汽车漆饰面骨架，配套相应电力电缆。 |  |  |